|  |  |
| --- | --- |
| název/parametr – požadavek  | nabídka - splnění požadavku |
|
|       pohon přední nápravy 2WD |   |
|       Čelně nesené kosící zařízení s pracovním záběrem min. 145 cm |   |
|       pohon žacího ústrojí vývodovým hřídelem |   |
|       středový sběr vedený vnitřní částí stroje přes vakuovou turbínu (metač s lopatkami)  |   |
|       centrální nastavení výšky sečení minimálně 2 – 8 cm |   |
|       volně uložené nože v žacím ústrojí v párech nad sebou, min. 6 kusů  |   |
|       mechanická uzávěrka diferenciálu |   |
|       zásobník na posečenou trávu o objemu min. 1300 litrů |   |
|       hydraulické zvedání zásobníku a vyprazdňování do výšky min. 210 cm |   |
|       dieselový motor chlazený kapalinou o výkonu min. 26 HP |   |
|       hydrostaticky ovládaný pojezd |   |
|       hydrostaticky ovládané řízení |   |
|       řízená zadní náprava |   |
|       počet válců motoru min. 4 |   |
|       Homologace pro veřejné komunikace ČR |   |